|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výzva na predloženie ponuky**v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.**  |  |  |
| Poštová adresa | Cintorínska 21 |  |  |
| Mesto | Bratislava | PSČ | 814 99 |
| IČO | 35776005 |  |  |
| Kontaktná osoba | Tomáš Pokorný |  |  |
| e-mail | tpokorny@konsolidacna.sk |  | 02/57 289 499 |

 |  |

1. **Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je vysokokapacitné multifunkčné zariadenie.

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameter** | **Nové zariadenie** |
| Funkcie | farebná tlačiareň, skener, kopírka |
| Originálne (nové) zariadenie | Áno (zariadenie nesmie byť repasované) |
| **Tlačiareň:** |   |
| Spôsob tlače | laser |
| Kvalita tlače | min. 1200 x 1200 dpi |
| Obojstranná tlač | áno |
| Gramáž papiera | 52 - 300 g/m2 |
| Gramáž a rozmer papiera pre obojstrannú tlač | 52 - 256 g/m2 |
| Formát papiera | A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m |
| Tlačové jazyky | PCL 6, Postscript 3, XPS |
| Tlač z USB pamäte | formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx) |
| Čas vytlačenia prvej strany | do 3,6 sekúnd čiernobielo; do 4,9 sekúnd farebne |
| Rýchlosť tlače/kopírovania (A4) | min. 75 str./min A4 čiernobielo, min. 65 str./min A4 farebne |
| Rýchlosť tlače/kopírovania (A3) | min. 37 str./min A3 čiernobielo, min. 32 str./min A3 farebne |
| Rýchlosť obojstrannej tlače (A4) | min. 75 str./min A4 čiernobielo, min. 65 str./min A4 farebne |
| Pamäť | min. 4 GB |
| Pevný disk | min. 250 GB |
| Procesor | min 1,6 Ghz, Dual Core |
|   |   |
| Záložný (zrkadlový) pevný disk | voliteľne (možnosť prikúpiť) |
| Vstupná kapacita | ručný podávač na min. 150 listov, min. 4x vstupný zásobník s celkovou kapacitou min. 3 500 hárkov A4 |
| **Skener:** |   |
| Farebné skenovanie | áno |
| Rýchlosť skenovania pre jednostranné dokumenty | minimálne 120 strán za minútu farebne aj čiernobielo |
| Rýchlosť skenovania pre obojstranné dokumenty | minimálne 240 strán za minútu farebne aj čiernobielo |
| Podávač dokumentov | jednoprechodový (dualscan); gramáž originálov: v rozsahu min. 35-210 g/m2; kapacita: min. 300 hárkov (A4, 80 g/m2) |
| Senzor, upozorňujúci na podanie 2 originálov naraz | voliteľne (možnosť prikúpiť) |
| Formát súboru skenovaného dokumentu | PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS |
| Vlastnosti | skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS  |
| Funkcie skenovania | náhľad skenu na displeji pred odoslaním, automatický výmaz prázdnych stránok zo skenu, skenovanie dlhých dokumentov (dĺžka min. 1 meter), podpora LDAP |
| **Kopírovanie** |   |
| Rýchlosť kopírovania | min. 75 str./min A4 čiernobielo, min. 65 str./min A4 farebne |
| Kvalita kopírovania | min. 600 x 600 dpi |
| Predvoľba počtu kópií | 1 - 9 999 |
| Zmenšenie/zväčšenie | 25 až 400% po 0,1% |
| Rozhrania | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Doba zahrievania | do 35 sekúnd |
| Tonery | čierny na minimálne 48 900 strán (pri 5% pokrytí) a farebné na minimálne 33 200 strán (pri 5% pokrytí) |
| Foltovalce | všetky farby minimálne 200 000 strán |
| Ovládanie | farebný dotykový displej v slovenčine, veľkosť displeja min. 10" |
| Návod | v elektronickej forme, v slovenskom jazyku |
| Typ zariadenia | samostatne stojace |
| **Finišer** | áno |
| Rohové zošívanie hárkov | áno, min. 50 hárkov |
| Postranné zošívanie hárkov (2 spinky) | áno, min. 50 hárkov |
| Dierovanie | 2/4 bodové |
| Výstupná kapacita | min. 3 300 hárkov |
| Výstupné priehradky | min. 3 výstupné priehradky |
| **Bezpečnosť, správa a doplnkové funkcionality** |   |
| Filtrovanie IP adries / blokovanie portov: | áno/áno |
| Podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie: | SSL2, SSL3, TLS 1.0 |
| Podpora IEEE 802.1x | áno |
| Podpora IPsec | áno |
| Ochrana pred čítaním udajov z HDD na inom zariadení / PC | heslom BIOS HDD |
| Vymazávanie dočasných údajov z pamäte a HDD | automaticky |
| Šifrovanie údajov na HDD | podľa štandardu AES128 alebo AES 256 |
| Bezpečné odstránenie údajov z HDD | áno |
| Webový prehliadač na displeji | áno |
| Spotreba elektrickej energie podľa Energy Star (TEC) | max 5,3 kWh/týždeň |
| Spotreba v spánkovom režime | max. 0,4 W |

1. **Osobitné požiadavky na plnenie:**
2. Pravidelná údržba zariadenia počas trvania záruky, minimálne 2 krát za rok podľa počtu strán, alebo každých 6 mesiacov od dátumu odovzdania zariadenia. Tieto servisné úkony budú zohľadnené v cene zariadenia.
3. Záruka 3 roky.
4. Odovzdanie predmetu zákazky nastane dňom podpisu odovzdávacieho/preberacieho protokolu obomi stranami, resp. zodpovednými zástupcami oboch strán. Dodávateľ sa zaväzuje riadne vykonať predmet zákazky a odovzdať ho v lehote do 1 mesiaca od prijatia objednávky.
5. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odvoz jednej vyradenej vysokokapacitnej tlačiarne a vystaviť doklad o ekologickej likvidácii tlačiarne.
7. Dodávateľ je povinný v prípade poruchy zariadenia zabezpečiť do 24 hodín opravu zariadenia. Ak by nebolo možné zariadenie opraviť do 24 hodín, dodávateľ je povinný zabezpečiť v tejto lehote náhradné zariadenie a to minimálne s týmito parametrami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameter** |  |
| Funkcie | farebná tlačiareň, skener, kopírka |
| Originálne (nové) zariadenie | Toto zariadenie nemusí byť nové, avšak na zariadení môže byť vyhotovených maximálne 25 000 strán |
| **Tlačiareň:** |   |
| Spôsob tlače | laser |
| Kvalita tlače | min. 1200 x 1200 dpi |
| Obojstranná tlač | áno |
| Gramáž papiera | 52 - 300 g/m2 |
| Gramáž a rozmer papiera pre obojstrannú tlač | 52 - 256 g/m2 |
| Formát papiera | A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka min. 1,2 m |
| Tlačové jazyky | PCL 6, Postscript 3, XPS |
| Tlač z USB pamäte | formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx) |
| Čas vytlačenia prvej strany | do 3,5 sekúnd čiernobielo; do 4,4 sekúnd farebne |
| Rýchlosť tlače/kopírovania (A4) | min. 55 str./min A4 čiernobielo aj farebne |
| Rýchlosť tlače/kopírovania (A3) | min. 27 str./min A3 čiernobielo aj farebne |
| Rýchlosť obojstrannej tlače (A4) | min. 55 str./min A4 čiernobielo aj farebne |
| Pamäť | min. 4 GB |
| Pevný disk | min. 250GB |
| Procesor | min 1,6 Ghz, Dual Core |
|   |   |
| Záložný (zrkadlový) pevný disk | voliteľne (možnosť prikúpiť) |
| Vstupná kapacita | ručný podávač na min. 150 hárkov, min. 3 vstupné zásobníky: vstupný zásobník na SRA3 s kapacitou min. 500 hárkov, vstupný zásobník na A3 s kapacitou min. 500 hárkov; vstupný zásobník na A4 s kapacitou min. 2 500 hárkov |
| **Skener:** |   |
| Farebné skenovanie | áno |
| Rýchlosť skenovania pre jednostranné dokumenty | minimálne 120 strán za minútu farebne aj čiernobielo |
| Rýchlosť skenovania pre obojstranné dokumenty | minimálne 240 strán za minútu farebne aj čiernobielo |
| Podávač dokumentov | jednoprechodový (dualscan); gramáž originálov: v rozsahu min. 35-210 g/m2; kapacita: min. 300 hárkov (A4, 80 g/m2) |
| Senzor, upozorňujúci na podanie 2 originálov naraz | voliteľne (možnosť prikúpiť) |
| Formát súboru skenovaného dokumentu | PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS |
| Vlastnosti | skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV |
| Funkcie skenovania | náhľad skenu na displeji pred odoslaním, automatický výmaz prázdnych stránok zo skenu, skenovanie dlhých dokumentov (dĺžka min. 1 meter), podpora LDAP |
| **Kopírovanie** |   |
| Rýchlosť kopírovania | min. 55 str./min A4 čiernobielo aj farebne |
| Kvalita kopírovania | min. 600 x 600 dpi |
| Predvoľba počtu kópií | 1 - 9 999 |
| Zmenšenie/zväčšenie | 25 až 400% po 0,1% |
| Rozhrania | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Doba zahrievania | do 25 sekúnd |
| Tonery | všetky farby minimálne 26 000 strán pri 5 % pokrytí |
| Foltovalce | všetky farby minimálne 100 000 strán |
| Ovládanie | farebný dotykový displej v slovenčine, veľkosť displeja min. 10" |
| Návod | v elektronickej forme, v slovenskom jazyku |
| Typ zariadenia | samostatne stojace |
| **Finišer** | nie |
| Rohové zošívanie hárkov | x |
| Postranné zošívanie hárkov (2 spinky) | x |
| Dierovanie | x |
| Výstupná kapacita | x |
| Výstupné priehradky | x |
| **Bezpečnosť, správa a doplnkové funkcionality** |   |
| Filtrovanie IP adries / blokovanie portov: | áno/áno |
| Podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie: | SSL2, SSL3, TLS 1.0 |
| Podpora IEEE 802.1x | áno |
| Podpora IPsec | áno |
| Ochrana pred čítaním udajov z HDD na inom zariadení / PC | heslom BIOS HDD |
| Vymazávanie dočasných údajov z pamäte a HDD | automaticky |
| Šifrovanie údajov na HDD | podľa štandardu AES128 alebo AES 256 |
| Bezpečné odstránenie údajov z HDD | áno |
| Webový prehliadač na displeji | áno;  |
| Spotreba elektrickej energie podľa Energy Star (TEC) | TEC: max. 3,1 kWh/týždeň |
| Spotreba v spánkovom režime | max. 0,5 W |

1. **Obchodné podmienky:**

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka.

1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

1. **Cenová ponuka:**

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

Cenová ponuka musí obsahovať:

1. základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle **Prílohy č. 1.**
2. cenovú ponuku predloženú v zmysle Prílohy č. 1.
3. doklad (sken) o oprávnení uchádzača poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
4. čestné prehlásenie (sken) o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.
5. **Kritériá na hodnotenie ponúk:**

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky opísaný v bodoch 1. až 3.

1. **Lehota na predkladanie ponúk:**

**26.5.2019**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky žiadame doručiť e-mailom na adresu: obstaravanie@konsolidacna.sk

1. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Ak nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Príloha č. 1: Cenová ponuka