|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu**  v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.** |  |  | | Poštová adresa | Cintorínska č. 21 |  |  | | Mesto | Bratislava | PSČ | 811 08 | | IČO | 35776005 |  |  | | Kontaktná osoba | **Ján Ribárszki**  e-mail: [jribarszki@konsolidacna.sk](mailto:jribarszki@konsolidacna.sk) | Tel: 02/ 57 289 192 | | |  |

1. **Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je výmena technologicky zastaraných prepínačov od spoločnosti Cisco Systems využívaných v rámci lokálnej komunikačnej siete (LAN). Verejný obstarávateľ (ďalej aj SK, a.s.“) požaduje dodať a zabezpečiť výmenu troch kusov zastaraných a výrobcom už nepodporovaných Cisco LAN prepínačov tromi novými LAN prepínačmi. Vzhľadom na zabezpečenie funkčnej kompatibility so zvyšnou časťou LAN komunikačnej infraštruktúry SK, a.s. požaduje dodať nasledovné LAN prepínače v zostave HW/SW komponentov ako sú uvedené v Tabuľke č.1:

**Tabuľka č.1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***P.č.*** | ***Názov*** | ***Popis*** | ***Počet (ks)*** |
| **1.0** | **WS-C3650-48PS-S** | **Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base alebo ekvivalent** | **1** |
| 1.1 | PWR-C2-640WAC | 640W AC Config 2 Power Supply | 1 |
| 1.2 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 1 |
| 1.3 | PWR-C2-BLANK | Config 2 Power Supply Blank | 1 |
| 1.4 | C3650-48-L-S | C3650-48 LAN Base to IP Base Paper RTU License | 1 |
| 1.5 | C3650-STACK-KIT | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | 1 |
| 1.6 | C3650-STACK | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | 2 |
| 1.7 | STACK-T2-50CM | 50CM Type 2 Stacking Cable | 1 |
| 1.8 | S3650UK9-169 | UNIVERSAL | 1 |
| 1.9 | SLA Support | Úroveň SLA 8X5XNBD. Výmena vadného zariadenia do 1 pracovného dňa od nahlásenia poruchy dodávateľovi. Požadovaná dĺžka záruky je 24 mesiacov. | 1 |
| **2.0** | **WS-C3650-24PS-S** | **Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base alebo ekvivalent** | **2** |
| 2.1 | PWR-C2-640WAC | 640W AC Config 2 Power Supply | 2 |
| 2.2 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 |
| 2.3 | PWR-C2-BLANK | Config 2 Power Supply Blank | 2 |
| 2.4 | C3650-24-L-S | C3650-24 LAN Base to IP Base Paper RTU License | 2 |
| 2.5 | C3650-STACK-KIT | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | 2 |
| 2.6 | C3650-STACK | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | 4 |
| 2.7 | STACK-T2-50CM | 50CM Type 2 Stacking Cable | 2 |
| 2.8 | S3650UK9-166 | UNIVERSAL | 2 |
| 2.9 | SLA Support | Úroveň SLA 8X5XNBD. Výmena vadného zariadenia do 1 pracovného dňa od nahlásenia poruchy dodávateľovi. Požadovaná dĺžka záruky je 24 mesiacov. | 2 |

Súčasťou projektu sú aj súvisiace implementačné a SW konfiguračné služby spojené s aplikovaním nevyhnutných konfiguračných zmien v rámci komunikačnej infraštruktúry a kompletnou implementáciou uvedených troch nových switchov.

Špecifikácia požadovaných implementačných a konfiguračných služieb sa nachádza v Tabuľke č.2:

**Tabuľka č.2:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***P. č.*** | ***Popis požadovaných implementačných prác/služieb*** |
| 1. | Analýza aktuálneho zapojenia a konfigurácie LAN infraštruktúry a návrh postupu a harmonogramu realizácie požadovaných zmien. |
| 2. | Rozvodná skriňa / Rack č. 1  Reinštalácia a rekonfigurácia jedného existujúceho stacku pozostávajúceho z 3 ks LAN prepínačov C3750X Series a jedného C3750G Series. Vyradenie switchu C3750 G series z tohto stacku a presunutie jedného existujúceho switchu C3750X seriev do tohto spoločného stacku switchov a LAN uzla. |
| 3. | Rozvodná skriňa / Rack č.2  Výmena jedného zastaraného switcha C3750G Series 24 port a náhrada novým dodaným switchom C3650 Series. Obnovenie funkcionality LAN uzla. |
| 4. | Rozvodná skriňa / Rack č. 3  Reinštalácia a SQ konfigurácia jedného stacku pozostávajúceho zo zastaraných switchov C3750 Series a jeho náhrad dvomi novými switchmi v stacku C3650 Series (kombinácia 48 port a 24 port switch). Obnovenie funkcionality stacku switchov a LAN uzla. |
| 5. | Test komunikácie LAN infraštruktúry po ukončení požadovaných výmen a doplnení LAN switchov. |
| 6. | Spracovanie technickej dokumentácie nového stavu LAN infraštruktúry po presunutí uvedených LAN Switchov a doplnení nových troch LAN switchov. |

1. **Osobitné požiadavky na plnenie:**
2. SK, a.s. požaduje reinštalovať a opätovne využiť všetky existujúce optické SFP moduly, ktoré sa aktuálne využívajú v rámci vymieňaných LAN switchov.
3. Dodávateľ predloží podrobný položkovitý cenový rozpočet obsahujúci ceny jednotlivých položiek tak ako sú uvedené v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č.2.
4. Dodávateľ musí garantovať 100 % funkčnú kompatibilitu realizovaných prác s existujúcim riešením počítačovej siete.
5. Predmet plnenia dodávky musí byť zrealizovaný ako kompletné funkčné dielo obsahujúce HW/SW inštaláciu dodaných a presúvaných LAN prepínačov, komplexnej funkčnej konfigurácie IT infraštruktúry podľa požiadaviek, vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia.
6. **Cenová ponuka:**

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky opísaný v bodoch 1. a 2. tejto Výzvy.

***Cenová ponuka musí obsahovať:***

* 1. Základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle **Prílohy č. 1.**
  2. Cenovú ponuku predloženú v zmysle **Prílohy č. 1.**
  3. Doklad (sken) o oprávnení uchádzača poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
  4. Čestné prehlásenie (sken) o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.

1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

1. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle **Prílohy č. 1.** za celý predmet zákazky opísaný v bodoch 1. a 2. tejto Výzvy.

1. **Obchodné podmienky:**

Po vyhodnotení ponúk uchádzačov bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka. Lehota na realizáciu predmetu zákazky podľa bodov 1 a 2. tejto Výzvy je maximálne ***30 pracovných dní*** od doručenia mailovej objednávky verejným obstarávateľom na e-mailovú adresu uvedenú v cenovej ponuke v zmysle **Prílohy č. 1.**

1. **Lehota na predkladanie ponúk:**

**6.12.2019**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky žiadame doručiť e-mailom na adresu: [obstaravanie@konsolidacna.sk](mailto:obstaravanie@konsolidacna.sk)

1. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Ak nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Príloha č. 1: Cenová ponuka